**СПЕЦИФИКАЦИЯ  
к договору поставки № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**между\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и АО «АТЭК»**

г. Краснодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование Товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. с НДС, руб.** | **Итого сумма с НДС, руб.** |
| **1** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | F601 Standard QSTRU | | Переносной двухканальный ультразвуковой расходомер  Fluxus F601 QSTRU | | Питание от встроенной аккумуляторной батареи или от 220В. | | Исполнение по взрывозащите: общепромышленное; | | Каналов измерения - 2. | | Диапазон измерения скорости: 0,01…25м/сек. | | Погрешность: +/-0,5…1%. | | Пересчет в объемный и массовый расход, измерение скорости  потока, сумматор накопленного объема. | | Выходы: RS232 (для снятия архивов; ПО и кабель связи в | | комплекте); 0/4..20 мА пассивный - два; бинарный - два. | | Рабочая температура преобразователя: -10°C ... 60°C. | | В комплекте: кейс для переноски; рулетка; смазка для | | накладных датчиков; зарядное устройство; | | CDQ | | Накладные у/з датчики CDQE для подключения к F601, | | (комплект на один канал). | | Исполнение по взрывозащите: общепромышленное; | | Диаметр трубы: 10…400 мм. | | Рекомендованный: 25…150 мм. | | Длина кабеля: 3 м | | Температурный диапазон: -40°C…+130°C (кратковр. до +180°C) | | смазочно-охлаждающая эмульсия 100 гр. | | Крепление с помощью бегунков на линейке с цепочками. | | Опции | | Ультразвуковой толщиномер. Подключается к F601. Диапазон | | измерений: 0,01..200 мм; Погрешность: 0,1 мм; Диапазон  температур:  0..200 °C. Кабель 1,5 м. накладные термометры сопротивления,  датчики давления. | | Расходомер используется для измерения расхода жидкостей  (в т.ч. воды, масел и др.) на трубах различного диаметра без остановки  процесса. | | | | | | Ультразвуковые датчики накладного типа устанавливаются на  участок трубопровода, освобожденного от изоляции.  Окружающая среда: воздух.  Условия эксплуатации от -35° до +50°C. | | | | шт. | 1 |  |  |
| **ИТОГО:** | | | |  | |

1. **Условия поставки Товара:** доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) недель с момента заключения договора с 08-00 до 16-00 часов. Товар должен быть новым, год выпуска - не ранее 2014 г., не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, соответствовать ГОСТу, ТУ. Товар поставляется в упаковке предусмотренной заводом-изготовителем. Обязательно наличие паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар, Инструкции по эксплуатации.

Гарантийный срок – 2 (два) года.

1. **Место приёмки (доставки) Товара:** г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199.
2. **Грузополучатель:** Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго».
3. **Порядок расчёта:** оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки Товара.
4. Общая сумма договора не может превышать \_\_\_\_\_\_руб.(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек), в том числе НДС (18%).
5. Поставщик обязанпредоставить следующий пакет документов: ТТН; Счет-фактуру; ТН; Счет на оплату.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:**  Полное наименование организации  Юридический адрес  Почтовый адрес  ИНН  КПП  ОКПО  ОГРН  Р/С  К/С  БИК  Полное наименование банка  тел:  факс  E-mail  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **ПОКУПАТЕЛЬ:**  **АО «Автономная теплоэнергетическая компания»**  Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,  ул. Длинная, д. 120  ИНН 2312054894, КПП 230750001  **Грузополучатели:**  **Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»**  350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199  ОКПО 03504534, ОГРН 1022301974420  ИНН 2312054894, КПП 231243001  Р/С 40702810800020006767  К/С 30101810800000000750  в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП  БИК 047908750  E-mail: oaoatek@krteplo.ru  тел: 8 (861)299-10-10,  факс: 8 (861)231-57-30  **Директор по строительству АО «АТЭК»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Исаев Е.И./** |