Приложение № 2

к Положению об оформлению ,учету заявок и технических заданий , контроле их выполнения . Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017 г.



**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор

АО «АТЭК»

«Гулькевичские тепловые сети»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Соловьев

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на закупку ТМЦ № 6

от«24» августа 2018 г.

Подразделение: филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»

Центр финансовой ответственности (объект): филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | 1 | 2 |
| 1 | Назначение закупки  (обоснование необходимости закупки) | Дизельное топливо для котельных на отопительный сезон 2018-2019гг. |
| 2 | Наименование поставляемого товара | Топливо дизельное |
| 3 | Требования к качеству | Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорт С, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013: ДТ-Л (С) -К5 по ГОСТ 32511-2013.  Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, сорт Е, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013: ДТ-0-К5 по ГОСТ 32511-2013. |
| 4 | Количество поставляемого товара | В период с 1 апреля по 31 октября:  Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорт С, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013: ДТ-Л (С) -К5 по ГОСТ 32511-2013, в количестве 10000 л.  В период с 1 ноября по 31 марта:  Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, сорт Е, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013: ДТ-0-К5 по ГОСТ 32511-2013, в количестве 80360 л. |
| 5 | Условия поставки | Поставка производится на специализированном маломерном (без прицепа) автотранспорте Поставщика, строго по заявкам Покупателя объемами от 5 до 10 тн.  Сорт топлива корректируется заявками Покупателя с учетом климатических условий.  Разгрузка (слив) производится силами Поставщика и с применением собственного оборудования.  Приемка товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.00.  До момента слива топлива Поставщик (представитель поставщика) обязан предъявить свидетельство о тарировке транспортного средства.  Так же в момент выгрузки обязательны к предоставлению товарно-транспортная и товарная накладные, сертификат соответствия и паспорт качества (с обязательным указанием объемной плотности) отпускаемого топлива.  Доставка товара до объекта производится за счет Поставщика в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения заявки. |
| 6 | Место поставки товара | Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новомихайловское, ул. Мозгового, 29 (котельная №26) - 50000 л. (топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорт С, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013: ДТ-Л (С) -К5 по ГОСТ 32511-2013 – 5000 л.; топливо дизельное ЕВРО, зимнее, сорт Е, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013: ДТ-0-К5 по ГОСТ 32511-2013 – 45000 л.)  Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Красносельский, ул. Строителей, 53 (котельная №23) - 40360 л. (топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорт С, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013: ДТ-Л (С) -К5 по ГОСТ 32511-2013 – 5000 л.; топливо дизельное ЕВРО, зимнее, сорт Е, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013: ДТ-0-К5 по ГОСТ 32511-2013 – 35360 л.) |
| 7 | Документы, подтверждающие качество товаров | Сертификат качества (паспорт продукции) |
| 8 | Способ оплаты | Оплата за дизельное топливо производится на основании оригинала счета: 30 %  - авансовый платеж  и 70 % в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента  получения партии товара и подписания Сторонами ТН/ТТН. |

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «АТЭК»

«Гулькевичские тепловые сети» С.В. Аристов

Составил:

Начальник ПТО И.В. Михайличенко