|  |
| --- |
| **Смета** |
| на проектные работы стадии "Проектная документация" и "Рабочая документация" |
| наружной тепловой сети |
| по объекту: **«Тепловая сеть к жилому комплексу по ул. Дзержинского 95 г. Краснодара»** |
| Наименование организации Заказчика: ОАО «АТЭК» |
| Наименование организации Подрядчика: |
|  |  |  |  |  |
| № пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)\*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) \* проц./100 или количество x цена  | Стоимость, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исчислении диаметром трубопровода 200 мм, протяженностью 1,34км  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 9. Тепловые сети п.24A=85,09 тыс.руб; B=160,7 тыс.руб;Осн. показ. Х=1,34(км) Коэфф.перехода в тек.цены:Ктек=3,73 - коэф. инфл. на 1 кв. 2015г. по письму Минрегиона России от 12.02.2015г. № 3691 - ЛС/08 к уровню цен по состоянию на 01.01.2001г.Стадия:Рабочая и Проектная документацияКст = 1 К1 = 1,5 (п. 2.6.11 - канальная прокладка) К2=1,15 (п. 3.7 методич. указаний)  | Полный комплекс работ(100%):(A + B\*Х) \* Кст \* Ктек \* K1 \*К2(85,09 тыс.руб + 160,7 тыс.руб \* 1,34) \* 1 \* 3,84 \* 1,5 \* 1,15100% | 1990,03 |
| 2 | Итого |   |   | 1990,03 |
| 3 | НДС 18% |   |   | 358,21 |
| 4 | Всего: |   |   | **2 348,23** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_