Приложение к техническому заданию

**ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ**

**По договору на проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности технических устройств (котлов)**

1. Наличие переоформленных лицензий Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности (приложить копии лицензий).
2. Наличие в штате экспертов, аттестованных в области промышленной безопасности по Э11 ЗС, Э12 ЗС (Постановление Правительства РФ от 28.05.2015 №509, Приказ Ростехнадзора от 09.09.2015 № 355) (приложить копии квалификационного удостоверения и трудовой книжки);
3. Наличие оборудования для выполнения работ и поверок на него (приложить копии поверок на оборудование):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теодолит | 2 шт. |
| 2. | Комплект ВИК, УК | 1 шт. |
| 3. | Лазерный дальномер | 1 шт. |
| 4. | Бинокль | 1 шт. |
| 5. | Фотоаппарат (видеокамера) | 1 шт. |
| 6. | Толщиномер ультразвуковой | 1 шт. |
| 7. | Твердомер | 1 шт. |
| 8. | ИПС МГ-4 | 1 шт. |
| 9. | УК1401 | 1 шт. |
| 10. | ИПА МГ-4 | 1 шт. |
| 11. | ПОС 50 МГ4 | 1 шт. |
| 12. | Перфоратор | 1. шт.
 |

1. Работы должны выполняться на 100% собственными силами организации, без привлечения субподрядных организаций.
2. Наличие собственной лаборатории неразрушающего контроля, аттестованной и аккредитованной в соответствии с требованиями.
3. Наличие в штате специалистов неразрушающего контроля не ниже II уровня по следующим видам контроля (приложить копии удостоверений и трудовых книжек):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Визуальный и измерительный | 7 человек |
| 2. | Ультразвуковой | 7 человек |
| 3. | Метод измерения твердости | 1 человек |